**Technická specifikace nabídky (znění k 18.9.2019)**

Účastník uvede k jednotlivým položkám písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní a doplní požadované údaje. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu č. 1 smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky.

|  |
| --- |
| **1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY** |
| Označení zakázky | Modernizace ZŠ G. Przeczka – nábytek – opakování  |
| Zadavatel zakázky | Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČO: 00297313 |
| **2. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA** |
| Název: |   |
| Sídlo/místo podnikání: |  |
| IČ/DIČ: |  |
| Osoba oprávněná jednat za uchazeče: |  |
| Kontaktní osoba: |  |
| Tel.:  |  |
| E-mail: |  |
| **3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍDKY** |
| **Položka** | **Požadavek** *Dodavatel musí splnit tyto minimální požadavky beze zbytku.* *Je-li u určitého parametru (např. rozměry desky stolu) uvedena min. hodnota, pak je dodavatel oprávněn nabídnout pouze takové řešení, které umožní uspořádat učebnu způsobem dle přílohy č. 6.* | **Vaše nabídka***Uveďte bližší parametry Vaší nabídky – zda splňuje požadavek, technické parametry, název produktu, výrobce, typ apod.* |
| **JAZYKOVÁ UČEBNA – místnost 1.13** |
| M.01 Učitelský stůl | 1 ks**Parametry:**celodřevěný PC stůl – rohový, tvar viz příloha č. 6součástí je PC box, roletka, podvěs. rozměry stolu min. 1800x840(560) mm. výška stolu 750 mm**Materiál:**ABSpovrchová úprava desek: buk – přírodní | Ano/NeSpecifikace: |
| M.02 Učitelská židle | 1 ks**Parametry:**celočalouněná židle na plynovém pístu, opatřena kolečkynosnost min. 110 kg područky, opěrka hlavy**Materiál:**sedák textilierám ocel |  |
| M.03A Stůl rohový – pravý | 6 ks**Parametry:**celodřevěný PC stůl s plochou na klávesnici aúložnou částí na PC box.rohové provedení viz příloha č. 6rozměry min. 1000 x 840(560) mmvýška stolu 750 mm**Materiál:**ABSpovrchová úprava desek buk – přírodní |  |
| M.03 b Stůl rohový – levý | 15 ks**Parametry:**celodřevěný PC stůl s plochou na klávesnici aúložnou částí na PC box.rohové provedení viz příloha č. 6rozměry min. 1000 x 840(560) mm. výška stolu 750 mm**Materiál:**ABSpovrchová úprava desek buk – přírodní |  |
| M.04 Žákovská židle | 23 ks**Parametry:**celodřevěná otočná židlena plynovém pístu**Materiál:**sedák dřevo, povrchová úprava – buk přírodnírám ocel, nátěr – barva žlutá |  |
| M.05 stůl rovný | 2 ks**Parametry:**celodřevěný stůl, rovný.rozměry min. 2800 x 600výška 750 mm**Materiál:**ABSpovrchová úprava desek – buk přírodní |  |
| M.06 Skříňka podkopírku | 1 ks**Parametry:**rohová celodřevěná skříňka. rozměry min. 800 x 400 výška min. 1550 mm**Materiál:**ABSpovrchová úprava desek buk – přírodní |  |
| M.07 Skříňka podumyvadlo | 1 ks**Parametry:**umyvadlová skříňka pro umyvadlo 500x420mm.rozměry skříňky 450x330x690 mm **Materiál:**ABSpovrchová úprava desek buk – přírodní |  |
| M.08 Nástěnka | 4 ks**Parametry:**textilní nástěnka, rozměry min. 1500 x 1000 mm**Materiál:**rám hliník, plastové rohyvnitřní plocha koberec tl. min. 2,8mm – barva červená; podklad – hobra min. 12 mm |  |
| M.09 Roleta | 4 ks**Parametry:**zatemňovací roleta s el. ovládáním, šířka 1400 mm velikost okna: výška 208 cm, šířka 120 cm dodávka vč. montáže **Materiál:**Látkové -šedé celostínící (black-out) rolety v boxu s vodícími lištamihttps://dooken.cz/_files/200004414-1efd21ff53-public/rolety-blackout.JPG typ |  |
| M.10 Kryt radiátoru | 4 ks**Parametry:**deska z překližky s povrchovou úpravou.perforovaná pro přirozené proudění tepla od radiátoruve tvaru písmena L: vrchní deska šířky 26 cm, navazující na parapet i materiálově deska krycí radiátor: 126 cm šířka, výška 78 cmPřed realizací bude provedeno přesné zaměření, případné úpravy rozměrů u této položky budou provedeny zvláštním zápisem a nevyžadují dodatek ke smlouvě.**Materiál:**překližkapovrchová úprava desek buk – přírodní |  |
| M.11 Parapet | 4 ks**Parametry:**parapetní deska tl. min. 40 mm,hloubka 580 mm, šířka 1350(1150) mmpřed realizací bude provedeno přesné zaměření, případné úpravy rozměrů u této položky budou provedeny zvláštním zápisem a nevyžadují dodatek ke smlouvě.**Materiál:**parapetní desky budou vyrobeny výhradně z vlhkuodolné dřevotřísky povrchová úprava desek buk – přírodní |  |
| **UČEBNA PŘÍRODOPISU – místnost 1.15** |
| M.14 Učitelský stůl | 1 ks**Parametry:**učitelský stůl min. 1000x600x760mm,celodřevěný s boxem pro PC**Materiál:**ABSpovrchová úprava desek buk – přírodní |  |
| M.15 Učitelská židle | 1 ks**Parametry**celočalouněná židle na plynovém pístunosnost min. 110 kg područky, opěrka hlavy**Materiál:**sedák textilierám ocel, nátěr – barva šedá |  |
| M.16 Demonstračnípracoviště | 1 ks**Parametry:**demonstrační pracoviště učitelerozměry min. 2900x600x900mm. Složení min. 3x policová skříňka s plnými dvířky.**Materiál:**ABSpracovní plocha – umělý kámenpovrchová úprava desek – buk přírodní |  |
| M.17 Školní lavice | 5 ks**Parametry:**žákovský stůl dvoumístný min. 1600x600x760mm. kovová podnož, dřevěné zavětrování, boční výplň.podvěs pro PC.**Materiál:**ABSpovrchová úprava desek – buk přírodnípodnož ocel, nátěr – barva oranžová |  |
| M.18 Školní lavice | 5 ks**Parametry:**žákovský stůl trojmístný min. 2300x600x760mm. kovová podnož, dřevěné zavětrováníboční výplňpodvěs pro PC.**Materiál:**ABSpovrchová úprava desek – buk přírodnípodnož ocel, nátěr – barva oranžová |  |
| M.19 Židle | 25 ks**Parametry:**žákovská židle pevná vel. 6**Materiál:**sedák i opěrák – lakovaná překližkapovrchová úprava desek – buk přírodnírám ocel, nátěr – barva oranžová |   |
| M.20a Skříň – A | 2 ks**Parametry:**vysoká skříň s posuvnými dveřmi rozměry min. 2100x500x3500mmuzamykatelnáposuvná dvířkahorní – barva zelenáspodní – buk přírodní**Materiál:**ABSpovrchová úprava desek – buk přírodní |   |
| M.20bSkříň – B | 1 ks**Parametry:**vysoká skříň s posuvnými dveřmirozměry min. 2100x500x3500 mm.uzamykatelnáposuvná dvířkahorní – buk přírodníspodní – barva zelená**Materiál:**ABSpovrchová úprava desek – buk přírodní |  |
| M.21aSkříňkombinovaná | 2 ks**Parametry:**policová kombinovaná skříň, uzamykatelnározměry min. 1950x800x430 mmspodní část – plná dvířka horní část – prosklená. kovová výztuha skříníplná dvířka barva – zelená **Materiál:**ABSpovrchová úprava desek – buk přírodníocelová výztuha barva – oranžová |   |
| M.21bSkříňkombinovaná | 2 ks**Parametry:**policová kombinovaná skříň, uzamykatelnározměry min. 800x430x1950 mm spodní část – plná dvířka, horní část – prosklená kovová výztuha skříníplná dvířka – buk přírodní **Materiál:**ABSpovrchová úprava desek buk – přírodníocelová výztuha barva – oranžová |   |
| M.22aSkříň nízká | 3 ks**Parametry:**skříň policová nízká, uzamykatelnározměry min. 800x900x300 mmplná dvířkakovová výztuha skříníplná dvířka buk – přírodní**Materiál:**ABSpovrchová úprava desek – buk přírodníocelová výztuha barva – oranžová |  |
| M.22bSkříň nízká | 1 ks**Parametry:**skříň policová nízká, uzamykatelnározměry min. 800x900x300 mmplná dvířka, kovová výztuha skříníplná dvířka barva – zelená **Materiál:**ABSpovrchová úprava desek – buk přírodníocelová výztuha barva – oranžová |  |
| M.23 Skříňka pod buk – přírodníumyvadlo | 1 ks**Parametry:**umyvadlová skříňka pro umyvadlo 500x420mmrozměry skříňky 450x330x690 mm**Materiál:**ABSpovrchová úprava desek – buk přírodní |  |
| M.24 Roleta | 4 ks**Parametry:**zatemňovací roleta s el. ovládáním šířka 1400 mmvelikost okna: výška 208 cm, šířka 120 cm dodávka vč. montáže **Materiál:**Látkové -šedé celostínící (black-out) rolety v boxu s vodícími lištamihttps://dooken.cz/_files/200004414-1efd21ff53-public/rolety-blackout.JPG typ |  |
| M.25 Kryt radiátoru | 4 ks**Parametry:**deska z překližky s povrchovou úpravouperforovaná pro přirozené proudění tepla od radiátoruve tvaru písmena L: vrchní deska šířka 26 cm, navazující na parapet i materiálovědeska krycí radiátor: 126 cm šířka, výška 78cm Před realizací bude provedeno přesné zaměření, případné úpravy rozměrů u této položky budou provedeny zvláštním zápisem a nevyžadují dodatek ke smlouvě.**Materiál:**překližkapovrchová úprava desek – barva oranžová |  |
| M.26 Parapet | 4 ks**Parametry:**parapetní deska tl. min. 40 mmhloubka 580 mm, šířka 1350 (1150) mmPřed realizací bude provedeno přesné zaměření, případné úpravy rozměrů u této položky budou provedeny zvláštním zápisem a nevyžadují dodatek ke smlouvě.**Materiál:**parapetní desky, které jsou vyrobeny výhradně z vlhkuodolné dřevotřísky povrchová úprava desek – buk přírodní |  |
| 4. Ostatní požadavky |
| Nové nepoužívané zboží | Zboží, jeho veškeré součástí a prvky budou nové, nerepasované a dosud nikdy nepoužívané |  |
| Délka a rozsah záruky  | Délka záruky výše uvedených položek je min. 2 roky. Rozsah záruky a záruční podmínky viz závazný návrh kupní smlouvy |  |
| Bezpečnostní předpisy | Musí vyhovovat všem platným bezpečnostním normám a předpisům. |  |
| Doprava a manipulace | Součástí dodávky bude doprava, vyložení/složení v určených učebnách  |  |
| Montáž a instalace  | Součástí dodávky bude kompletní montáž, zkompletování a instalace nábytku do funkčního stavu v určených učebnách  |  |
| Návod k údržbě  | Součástí dodávky bude návod/doporučení k údržbě nábytku.  |  |

V ………………..dne .................

 ………………………………..

 Podpis, razítko

 Titul, jméno, příjmení