**Technická specifikace nabídky (znění k 18.9.2019)**

Účastník uvede k jednotlivým položkám písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní a doplní požadované údaje. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu č. 1 smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY** | | | |
| Označení zakázky | | Modernizace ZŠ G. Przeczka – nábytek – opakování | |
| Zadavatel zakázky | | Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČO: 00297313 | |
| **2. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA** | | | |
| Název: | |  | |
| Sídlo/místo podnikání: | |  | |
| IČ/DIČ: | |  | |
| Osoba oprávněná jednat za uchazeče: | |  | |
| Kontaktní osoba: | |  | |
| Tel.: | |  | |
| E-mail: | |  | |
| **3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍDKY** | | | |
| **Položka** | **Požadavek**  *Dodavatel musí splnit tyto minimální požadavky beze zbytku.*  *Je-li u určitého parametru (např. rozměry desky stolu) uvedena min. hodnota, pak je dodavatel oprávněn nabídnout pouze takové řešení, které umožní uspořádat učebnu způsobem dle přílohy č. 6.* | | **Vaše nabídka**  *Uveďte bližší parametry Vaší nabídky – zda splňuje požadavek, technické parametry, název produktu, výrobce, typ apod.* |
| **JAZYKOVÁ UČEBNA – místnost 1.13** | | | |
| M.01 Učitelský stůl | 1 ks  **Parametry:**  celodřevěný PC stůl – rohový, tvar viz příloha č. 6  součástí je PC box, roletka, podvěs.  rozměry stolu min. 1800x840(560) mm.  výška stolu 750 mm  **Materiál:**  ABS  povrchová úprava desek: buk – přírodní | | Ano/Ne  Specifikace: |
| M.02 Učitelská židle | 1 ks  **Parametry:**  celočalouněná židle na plynovém pístu,  opatřena kolečky  nosnost min. 110 kg  područky, opěrka hlavy  **Materiál:**  sedák textilie  rám ocel | |  |
| M.03A Stůl rohový – pravý | 6 ks  **Parametry:**  celodřevěný PC stůl s plochou na klávesnici a  úložnou částí na PC box.  rohové provedení viz příloha č. 6  rozměry min. 1000 x 840(560) mm  výška stolu 750 mm  **Materiál:**  ABS  povrchová úprava desek buk – přírodní | |  |
| M.03 b Stůl rohový – levý | 15 ks  **Parametry:**  celodřevěný PC stůl s plochou na klávesnici a  úložnou částí na PC box.  rohové provedení viz příloha č. 6  rozměry min. 1000 x 840(560) mm.  výška stolu 750 mm  **Materiál:**  ABS  povrchová úprava desek buk – přírodní | |  |
| M.04 Žákovská židle | 23 ks  **Parametry:**  celodřevěná otočná židle  na plynovém pístu  **Materiál:**  sedák dřevo,  povrchová úprava – buk přírodní  rám ocel, nátěr – barva žlutá | |  |
| M.05 stůl rovný | 2 ks  **Parametry:**  celodřevěný stůl, rovný.  rozměry min. 2800 x 600  výška 750 mm  **Materiál:**  ABS  povrchová úprava desek – buk přírodní | |  |
| M.06 Skříňka pod  kopírku | 1 ks  **Parametry:**  rohová celodřevěná skříňka.  rozměry min. 800 x 400  výška min. 1550 mm  **Materiál:**  ABS  povrchová úprava desek buk – přírodní | |  |
| M.07 Skříňka pod  umyvadlo | 1 ks  **Parametry:**  umyvadlová skříňka pro umyvadlo 500x420mm.  rozměry skříňky 450x330x690 mm  **Materiál:**  ABS  povrchová úprava desek buk – přírodní | |  |
| M.08 Nástěnka | 4 ks  **Parametry:**  textilní nástěnka,  rozměry min. 1500 x 1000 mm  **Materiál:**  rám hliník, plastové rohy  vnitřní plocha koberec tl. min. 2,8mm – barva červená;  podklad – hobra min. 12 mm | |  |
| M.09 Roleta | 4 ks  **Parametry:**  zatemňovací roleta s el. ovládáním,  šířka 1400 mm  velikost okna: výška 208 cm, šířka 120 cm  dodávka vč. montáže  **Materiál:**  Látkové -šedé celostínící (black-out) rolety v boxu s vodícími lištami  https://dooken.cz/_files/200004414-1efd21ff53-public/rolety-blackout.JPG typ | |  |
| M.10 Kryt radiátoru | 4 ks  **Parametry:**  deska z překližky s povrchovou úpravou.  perforovaná pro přirozené proudění tepla od radiátoru  ve tvaru písmena L:  vrchní deska šířky 26 cm, navazující na parapet i materiálově  deska krycí radiátor: 126 cm šířka, výška 78 cm  Před realizací bude provedeno přesné zaměření, případné úpravy rozměrů u této položky budou provedeny zvláštním zápisem a nevyžadují dodatek ke smlouvě.  **Materiál:**  překližka  povrchová úprava desek buk – přírodní | |  |
| M.11 Parapet | 4 ks  **Parametry:**  parapetní deska tl. min. 40 mm,  hloubka 580 mm,  šířka 1350(1150) mm  před realizací bude provedeno přesné zaměření, případné úpravy rozměrů u této položky budou provedeny zvláštním zápisem a nevyžadují dodatek ke smlouvě.  **Materiál:**  parapetní desky budou vyrobeny výhradně z vlhkuodolné dřevotřísky  povrchová úprava desek buk – přírodní | |  |
| **UČEBNA PŘÍRODOPISU – místnost 1.15** | | | |
| M.14 Učitelský stůl | 1 ks  **Parametry:**  učitelský stůl min. 1000x600x760mm,  celodřevěný s boxem pro PC  **Materiál:**  ABS  povrchová úprava desek buk – přírodní | |  |
| M.15 Učitelská židle | 1 ks  **Parametry**  celočalouněná židle na plynovém pístu  nosnost min. 110 kg  područky, opěrka hlavy  **Materiál:**  sedák textilie  rám ocel, nátěr – barva šedá | |  |
| M.16 Demonstrační  pracoviště | 1 ks  **Parametry:**  demonstrační pracoviště učitele  rozměry min. 2900x600x900mm.  Složení min. 3x policová skříňka s plnými dvířky.  **Materiál:**  ABS  pracovní plocha – umělý kámen  povrchová úprava desek – buk přírodní | |  |
| M.17 Školní lavice | 5 ks  **Parametry:**  žákovský stůl dvoumístný min. 1600x600x760mm. kovová podnož, dřevěné zavětrování, boční výplň.  podvěs pro PC.  **Materiál:**  ABS  povrchová úprava desek – buk přírodní  podnož ocel, nátěr – barva oranžová | |  |
| M.18 Školní lavice | 5 ks  **Parametry:**  žákovský stůl trojmístný min. 2300x600x760mm. kovová podnož,  dřevěné zavětrování  boční výplň  podvěs pro PC.  **Materiál:**  ABS  povrchová úprava desek – buk přírodní  podnož ocel, nátěr – barva oranžová | |  |
| M.19 Židle | 25 ks  **Parametry:**  žákovská židle pevná  vel. 6  **Materiál:**  sedák i opěrák – lakovaná překližka  povrchová úprava desek – buk přírodní  rám ocel, nátěr – barva oranžová | |  |
| M.20a Skříň – A | 2 ks  **Parametry:**  vysoká skříň s posuvnými dveřmi  rozměry min. 2100x500x3500mm  uzamykatelná  posuvná dvířka  horní – barva zelená  spodní – buk přírodní  **Materiál:**  ABS  povrchová úprava desek – buk přírodní | |  |
| M.20  b  Skříň – B | 1 ks  **Parametry:**  vysoká skříň s posuvnými dveřmi  rozměry min. 2100x500x3500 mm.  uzamykatelná  posuvná dvířka  horní – buk přírodní  spodní – barva zelená  **Materiál:**  ABS  povrchová úprava desek – buk přírodní | |  |
| M.21  a  Skříň  kombinovaná | 2 ks  **Parametry:**  policová kombinovaná skříň, uzamykatelná  rozměry min. 1950x800x430 mm  spodní část – plná dvířka  horní část – prosklená.  kovová výztuha skříní  plná dvířka barva – zelená  **Materiál:**  ABS  povrchová úprava desek – buk přírodní  ocelová výztuha barva – oranžová | |  |
| M.21  b  Skříň  kombinovaná | 2 ks  **Parametry:**  policová kombinovaná skříň, uzamykatelná  rozměry min. 800x430x1950 mm  spodní část – plná dvířka,  horní část – prosklená  kovová výztuha skříní  plná dvířka – buk přírodní  **Materiál:**  ABS  povrchová úprava desek buk – přírodní  ocelová výztuha barva – oranžová | |  |
| M.22  a  Skříň nízká | 3 ks  **Parametry:**  skříň policová nízká, uzamykatelná  rozměry min. 800x900x300 mm  plná dvířka  kovová výztuha skříní  plná dvířka buk – přírodní  **Materiál:**  ABS  povrchová úprava desek – buk přírodní  ocelová výztuha barva – oranžová | |  |
| M.22  b  Skříň nízká | 1 ks  **Parametry:**  skříň policová nízká, uzamykatelná  rozměry min. 800x900x300 mm  plná dvířka, kovová výztuha skříní  plná dvířka barva – zelená  **Materiál:**  ABS  povrchová úprava desek – buk přírodní  ocelová výztuha barva – oranžová | |  |
| M.23 Skříňka pod buk – přírodní  umyvadlo | 1 ks  **Parametry:**  umyvadlová skříňka pro umyvadlo 500x420mm  rozměry skříňky 450x330x690 mm  **Materiál:**  ABS  povrchová úprava desek – buk přírodní | |  |
| M.24 Roleta | 4 ks  **Parametry:**  zatemňovací roleta s el. ovládáním  šířka 1400 mm  velikost okna: výška 208 cm, šířka 120 cm  dodávka vč. montáže  **Materiál:**  Látkové -šedé celostínící (black-out) rolety v boxu s vodícími lištami  https://dooken.cz/_files/200004414-1efd21ff53-public/rolety-blackout.JPG typ | |  |
| M.25 Kryt radiátoru | 4 ks  **Parametry:**  deska z překližky s povrchovou úpravou  perforovaná pro přirozené proudění tepla od radiátoru  ve tvaru písmena L:  vrchní deska šířka 26 cm, navazující na parapet i materiálově  deska krycí radiátor: 126 cm šířka, výška 78cm  Před realizací bude provedeno přesné zaměření, případné úpravy rozměrů u této položky budou provedeny zvláštním zápisem a nevyžadují dodatek ke smlouvě.  **Materiál:**  překližka  povrchová úprava desek – barva oranžová | |  |
| M.26 Parapet | 4 ks  **Parametry:**  parapetní deska tl. min. 40 mm  hloubka 580 mm,  šířka 1350 (1150) mm  Před realizací bude provedeno přesné zaměření, případné úpravy rozměrů u této položky budou provedeny zvláštním zápisem a nevyžadují dodatek ke smlouvě.  **Materiál:**  parapetní desky, které jsou vyrobeny výhradně z vlhkuodolné dřevotřísky  povrchová úprava desek – buk přírodní | |  |
| 4. Ostatní požadavky | | | |
| Nové nepoužívané zboží | Zboží, jeho veškeré součástí a prvky budou nové, nerepasované a dosud nikdy nepoužívané | |  |
| Délka a rozsah záruky | Délka záruky výše uvedených položek je min. 2 roky.  Rozsah záruky a záruční podmínky viz závazný návrh kupní smlouvy | |  |
| Bezpečnostní předpisy | Musí vyhovovat všem platným bezpečnostním normám a předpisům. | |  |
| Doprava a manipulace | Součástí dodávky bude doprava, vyložení/složení v určených učebnách | |  |
| Montáž a instalace | Součástí dodávky bude kompletní montáž, zkompletování a instalace nábytku do funkčního stavu v určených učebnách | |  |
| Návod k údržbě | Součástí dodávky bude návod/doporučení k údržbě nábytku. | |  |

V ………………..dne .................

………………………………..

Podpis, razítko

Titul, jméno, příjmení