Příloha č. 20

**Výjimky v plnění bodů   
Technických a provozních standardů**

Výjimka lze udělit na dobu prvních třech dopravních roků od termínu započetí provozování dopravy na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících dle výběrových řízení na autobusové dopravce v dané oblasti. Od 4. dopravního roku je dopravce povinen dodržovat všechny body Technických a provozních standardů ODIS všemi vozidly.

Výjimka v plnění Technických a provozních standardů ODIS je udělena v případě bodů:

Kapitola II. STANDARD VOZIDEL ODIS

Článek 2. Standardy vybavení vozidel provozovaných v ODIS

**Bod 2.1 Elektronické informační panely nebo tabule**

*Platí text bodu 2.1, článku 2., kapitoly II. Technických a provozních standardů ODIS s výjimkou povinností uvedených v Tabulce č. 1 a s výjimkou povinnosti instalace informačního panelu na levém boku vozidla.*

**Bod 2.2 Vnitřní elektronický vizuální informační systém**

*Platí text bodu 2.2, článku 2., kapitoly II. Technických a provozních standardů ODIS s výjimkou povinnosti instalace 2 shodných vnitřních elektronických vizuálních informačních panelů. Výjimkou je instalace pouze 1 vnitřního elektronického vizuálního informačního panelu.*

**Bod 2.6 Signalizační zařízení uvnitř vozidla**

*Platí text bodu 2.6, článku 2., kapitoly II. Technických a provozních standardů ODIS s výjimkou povinnosti celkového počtu signalizačních tlačítek, jejich umístění a výbavy vozidla svítilnami signalizačního zařízení.*

**Bod 2.11 Klimatická pohoda vozidel**

*Platí text bodu 2.11, článku 2., kapitoly II. Technických a provozních standardů ODIS s výjimkou povinnosti 50% podílu otevíratelných oken. Procento podílu otevíratelných oken se snižuje na 25 %. Přípustná jsou taktéž okna s výklopnou otevíratelnou částí.*

**Bod 2.13 Uspořádání sedadel**

*Platí text bodu 2.13, článku 2., kapitoly II. Technických a provozních standardů ODIS s výjimkou povinnosti minimálního počtu míst určených k sezení (počet míst se snižuje na 24, s výjimkou umístění sedadel dle jejich uvedených nejmenších vzdáleností, s výjimkou provedení polstrování (výška molitanu a použitý potah), s výjimkou provedení madel a podlahové krytiny.*