1. **PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

**OBSAH:**

[A.1 Identifikační údaje 2](#_Toc161818090)

[A.1.1 Údaje o stavbě 2](#_Toc161818091)

[A.1.2 Údaje o stavebníkovi 2](#_Toc161818092)

[A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 3](#_Toc161818093)

[A.2 Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení 3](#_Toc161818094)

[A.3 Seznam vstupních podkladů 4](#_Toc161818095)

# 

# A.1 Identifikační údaje

### A.1.1 Údaje o stavbě

**a) název stavby**

**Propustek ev.č. II-13 na MK č. 222c, Třinec - Konská**

**b) místo stavby**

|  |  |
| --- | --- |
| Místo stavby: | obec Třinec (598810), místní komunikace č. 222c |
| Katastrální území: | Konská (č. k. ú. 771015) |

Parcelní čísla pozemků: trvalý zábor: 1089/4, 1089/7, 1091, 1110/4, 1920/1

dočasný zábor: 1089/4, 1089/7, 1091, 1110/4, 1920/1

|  |  |
| --- | --- |
| Pozemní komunikace:  Přemosťovaná překážka:  Bod křížení:  Kraj: | místní komunikace č. 222c – III. Třída  vodní tok Kanada I (IDVT 10217290) (Žebrácký potok)  X = 1 120 112,320, Y = 446 097,290  Moravskoslezský (CZ080) |
| Okres:  GPS:  Název mostu:  Evid. č. stávajícího propustku:  Evid. č. nového mostu: | Frýdek – Místek (CZ0802)  49.6876758N, 18.6429067E  Most přes potok Kanada I. v k.ú. Konská  II/13  bude přiděleno |

**c) předmět dokumentace**

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávajícího propustku ev. č. II-13, který převádí místní komunikaci MK 222c přes potok Kanada I v Třinci - Konské. Jedná se o trvalou stavbu. Stávající propustek bude v plném rozsahu odstraněn a bude nahrazen novým mostem (světlost otvoru se mění na 2,76 m). Most je přesypaný, nosná konstrukce je tvořena tubusem tlamového profilu z vlnitého plechu, na výtoku je navržena železobetonová monolitická čelní zeď. Součástí stavby je i úprava navazujících částí stávající místní komunikace a částí koryta pod mostem a mimo most v rozsahu dotčeném stavbou a bourací práce celého stávajícího propustku, který se nachází ve velmi špatném technickém stavu a nevyhoví na požadované průtočné poměry.

### A.1.2 Údaje o stavebníkovi

**Stavebník/Objednatel PDPS:**

Statutární město Třinec

Sídlo: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec – Staré Město

IČ: 00297313

Datová schránka: 4anbqsj

**Zastoupen:**  RNDr. Věrou Palkovskou – primátorkou

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:**

Paní Hana Konderlová, referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu

města Třince, tel.: 558 306 214

### A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Projektant PDPS:** |  |   Ing. Lenka Ondráčková  Tyršova 97  747 92 Háj ve Slezsku – Lhota  IČ: 609 52 458  Datová schránka: cs9nsje  Hlavní projektant: Ing. Lenka Ondráčková, č. ČKAIT 1103073 (IM00) – mosty a inženýrské  konstrukce  **Podzhotovitelé:** GAKO – Oblouk s.r.o,. geodetické a kartografické práce, Ing. Petr Oblouk  Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava – Hrabůvka,  IČ 268 13 637  – geodetické zaměření polohopisu a výškopisu pro DSP  Ing. Pavol Mravec, ČKAIT 1100309 (IV00) – vodohospodářské stavby  – zpracovatel Hydrotechnického výpočtu DSP  Stavební úřady: Magistrát města Třince, odbor dopravy – silniční správní úřad |
|  |

# A.2 Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení

**Objektová skladba:**

|  |  |
| --- | --- |
| **č. objektu, název objektu** | **Vlastník / správce** |
| SO 001 – Demolice propustku | Statutární město Třinec  / Statutární město Třinec |
| SO 201 – Most | Statutární město Třinec  / Statutární město Třinec |
| SO 301 – Úprava koryta | Statutární město Třinec, Piwko Bogdan, NOVMONTÁŽE CZ, spol. s r.o.  / Lesy ČR, s.p., OŘ severní Morava |
| SO 501 – Přeložka plynovodu | GasNet, s.r.o. |

SO 501 je řešen v rámci samostatné projektové dokumentace arch. č. CZ-4-048-23, zpracovatelem PD je ENERGETING.CZ, s.r.o., sídlem 79 59 Střítež 252, provozovna Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín.

# A.3 Seznam vstupních podkladů

1. Rozhodnutí – Stavební povolení, č. j. ………………, vydal Magistrát města Třince,

Odbor dopravy, Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací dne…………….,

nabytí právní moci dne ……….

1. Projektová dokumentace pro provádění stavby byla zpracována na základě projektové dokumentace pro společné povolení stavby pro akci „Propustek ev. č. II-13 na MK č. 222c, Třinec – Konská“, zak. č. 2021-67, duben 2022.

Hlavní projektant: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o., Starobělská 3151/83, 700 30 Ostrava

1. Další podklady:

* Smlouva o dílo č. 2023/02/093/Ko ze dne 9. 10. 2023
* Polohopisné a výškopisné zaměření území
* Podklady k existenci inženýrských sítí v prostoru stavby
* Informace o pozemcích, digitalizovaná katastrální mapa k. ú. Konská
* Místní šetření provedené projektantem
* Fotodokumentace stávajícího stavu pořízená projektantem

V Háji ve Slezsku 02/2024 Ing. Lenka Ondráčková